1. vs-2025-01-14.mp4

מקור: VisionMap , תמונות פתורות

1. cn-2025-01-14.mp4

מקור: תמונות לא פתורות

1. mc-2025-01-14.mp4

מקור: שלוש מצלמות מכוילות

מצלמות ימין ושמאל עם חפיפה ( סטריאו )

חלון שמאלי - עקומה ירוקה – Visual odometry

חלון ימני עליון - עקומות האדומות– היטל של המודל התלת-ממדי על התמונה הנוכחית

חלון ימני תחתון – מודל תלת-ממדי מצטבר. עקומה ירוקה – Visual odometry

ביצועים: 10 fps , cpu אחד

הערות:

* כל האלגוריתמים – מבוצעים על עקומות בלבד
* מודל תלת ממדי – יכול לשמש גם ללוקליזציה